附件4：

为确保调研设备符合档次要求，参与企业须满足以下条件：

1. 所推荐设备需具有三甲医院的历史采购记录（至少三家）。

二、监护仪相关技术要求（需提供佐证材料）

1. 适用于新生儿的高端监护仪，配备进口血氧模块。
2. 不小于12英寸触摸显示屏。
3. 支持心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温等参数监测。
4. 支持智能导联脱落和多导联同步分析功能。
5. 需要提供新生儿专用心电电缆。
6. 具有24小时心电概览报告，可提供最近24小时的心电活动统计结果。
7. NIBP测量模式需要提供手动，自动（周期），连续，序列和整点5种测量模式，并能提供24小时血压统计结果。
8. 提供新生儿专用血压袖带，包括≥4个尺寸不同的袖带，满足不同新生儿臂围的测量。
9. 如后续临床需要，可升级氧浓度监测功能，预防氧中毒。
10. 支持手动/自动设置报警限功能。
11. 提供多种新生儿监护界面，至少包含：呼吸氧合界面、大字体界面、EWS界面、单血氧界面等。
12. 单血氧界面：界面显示SpO2、PR、PI和多组SpO2监测值列表相关参数，还具有实时的体温和血压测量值。
13. 具有CCHD新生儿危重先心病筛查临床辅助应用功能。