附件4：
为确保调研设备符合档次要求，参与企业须满足以下条件：
1、 所推荐设备需具有三甲医院的历史采购记录（至少三家）。
二、高档实时四维彩色多普勒超声诊断仪相关技术要求（需提供佐证材料）
1.具备NMPA三类医疗设备注册证
[bookmark: _GoBack]2.设备用途及说明：
高档四维彩色多普勒超声诊断仪，主要用于妇产超声检查及诊断，尤其对产前超声检查、胎儿心脏、早孕检查，盆底超声、经阴道子宫输卵管三维超声及造影领域具有突出优势，满足妇科疑难病例超声诊断，胎儿畸形产前诊断及科研。
3.主要规格及系统概述
1　 主机一体化LCD显示器 ≥23英寸
2　 液晶触摸屏≥15英寸， 可通过触控屏的多点触控进行容积图像的旋转、放大、切割等直观操作，也可以通过触屏上手势划线实现任意切面成像以及多光源调节功能。
3　 数字化二维灰阶成像单元
4　 数字化彩色多普勒单元
5　 数字化能量多普勒成像单元
6　 PW脉冲波多普勒成像单元
7　 CW连续波多普勒成像单元
8　 实时四维成像单元
9　 软件波束形成器技术
10　 组织多普勒成像技术
11　 应变式弹性成像技术
12　 宽景成像技术，支持所有凸阵和线阵探头
13　 困难条件成像专用技术：扫描困难条件患者，例如高体重指数 （BMI），获得更清晰的图像。
14　 探头智能响应技术：选取探头后，自动激活，并进入到扫描状态
15　 具有胎儿自动识别技术
16　 智能中枢神经系统检查
17　 断层超声显像技术
18　 卵泡智能容积成像，自动彩色编码显示，并按照体积大小排序及计数。
19　 专用窦卵泡智能容积成像，自动彩色编码显示，并按照体积大小排序及计数。
20　 STIC时间空间相关成像技术
21　 具有实时四维穿刺引导功能，有穿刺引导线。
22　 腔内容积探头具有四维实时对比谐波造影功能，支持阴道子宫输卵管超声造影检查
23　 具备实时容积对比成像技术，对二维图像增加厚度的信息，可以明显提高平面图像的分辨率，增加信息量，提高对组织结构的空间观察。
24　 一般测量
25　 多普勒血流测量与分析，具有自动包络功能
26　 妇产，心脏，血管，儿科等测量与分析
27　 胎儿生长指标自动测量功能，包括胎儿双顶径、枕额径、头围、腹围、股骨长、肱骨长
28　 自动NT及IT测量技术
29　 自动胎心率测量技术
30　 不规则体积测量技术，快速测量一个或多个低回声的不规则体的体积
31　 容积能量模式直方图技术，结合不规则体积测量可计算血管指数VI，FI和VFI
32　 探头：腔内容积探头，腹部凸阵探头，线阵探头，腹部容积探头
