附件4：

为确保调研设备符合档次要求，参与企业须满足以下条件：

1. 所推荐设备需具有三甲医院的历史采购记录（至少三家）。

二、腹腔镜相关技术要求（需提供佐证材料）

1. 3D、4K、荧光三合一主机一套，要求市场先进高端机型，主机支持在机刻录拍照。

1. 3D、4K、荧光三合一内窥镜两条，直径10mm。

3. 电子镜头端防雾，防止手术过程中上雾造成眩晕及影响手术操作。

4.图像清晰，视野范围不小于80°，景深不小于150mm，大视野立体空间感强。

5.支持至少4种荧光显示功能。

6.支持3D模式下图像360°自由旋转，利于疝气、胃癌、直肠癌手术特殊角度置镜。

7.3D、4K超高清医用监视器两台，带台车及分屏支架，利于术者多角度手术术中观察。

8.色彩还原度高，与开放手术无色差，避免术中出血无法分辨位置。

9.电子内窥镜及导光束支持高温高压灭菌，减少灭菌成本方便快速连台手术。

10.配备同品牌3D刻录仪，配备大容量移动硬盘，方便手术回放及手术教学。

11.可与一体化手术室整合，方便医院手术室改造，减少投入成本。

12.机器可兼容本院及相关网络系统，满足手术视频的网络直播要求。

医院将对相关采购信息进行核查，未达到上述标准的企业将不纳入调研邀请名单。